**Pytania i odpowiedzi:**

1). Czy zaakceptują Państwo regał jezdny o wysokości 276 cm ?

TAK, Wartość 3m jest wartością podaną przez projektanta ze względu na wysokość stropu.

2). Czy regał jezdny ma mieć długość użytkową 360 cm ( a całkowitą około 380 cm ) ?

Przy określeniu długości segmentu regału jezdnego należy wziąć pod uwagę sposób zagospodarowania przestrzeni pomieszczenia przeznaczonego pod regały i przede wszystkim wymogi obciążeniowe stropu. Jeżeli powyższe wymagania zostaną spełnione zamawiający dopuszcza drobne zmiany długości regałów. Długość całkowita 380cm jest akceptowalna przy spełnieniu w/w warunków.

3). Czy ściana tylna regału ma mapy A0 ma być wykonana z blachy pełnej czy formie stężenia krzyżowego ?

Jeżeli stężeń krzyżowy zapewni stabilność całej konstrukcji to zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

4). Czy wysokość regału stałego na mapy A0 może wynosić 271 cm przy założeniu że regał ma 11 szt. półek użytkowych z odstępem między nimi 20 cm ?

Tak, wysokość regału może wynosić 271 cm. Wartość 3 m jest wartością podaną przez projektanta ze względu na wysokość stropu.

Odstęp między półkami ( przestrzeń na przechowywanie materiałów formatu A0) musi się zawierać w przedziale od 10-15 cm.

5). Czy dla regału stałego na mapy A0 głębokość półki 90 cm będzie wystarczająca, czy też wymagana jest   
głębokość 100 cm ?

Głębokość półki na mapy formatu A0 może wynosić 90 cm