Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 78/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nakło nad Notecią, 15.10.2020 r.

|  |
| --- |
| ZAMAWIAJĄCY |
| STAROSTWO POWIATOWE W NAKLE NAD NOTECIĄUL. DĄBROWSKIEGO 5489-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ  |

**Zapraszamy do złożenia oferty**

|  |  |
| --- | --- |
| Komórka organizacyjna i numer sprawy | SWR.8312.1.2020 |
| Określenie przedmiotu zlecenia  |  **ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU MIKROBUS PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PATERKU**1) Wymagania dotyczące pojazdu:* samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020 r., z kategorii homologacyjnej M1
* przystosowany do przewozu 1 (WARIANT A DO WYCENY) lub 2 (WARIANT B DO WYCENY) osób/y niepełnosprawnych/ej na wózkach/u inwalidzkich/m /adaptacja-homologacja
* przewóz 1 lub 2 osób na wózku inwalidzkim zamiennie z ławą trzeciego rzędu siedzeń, platforma najazdowa z tyłu pojazdu, perforacja otworowa, składana do wewnątrz, uchwyty do mocowania wózka/wózków, pasy bezpieczeństwa dla osoby/osób na wózku
* pojemność silnika min. 1995 cm3 - max. 2464 cm3
* moc min. 145 KM - max. 200 KM
* rodzaj silnika: wysokoprężny z turbodoładowaniem
* wersja silnika min. Euro 6
* skrzynia biegów, 6-biegowa + bieg wsteczny
* elektroniczny układ stabilizacji jazdy
* układ hamulcowy ABS z EBV (Elektroniczny korektor siły hamowania) i systemem wspomagania nagłego hamowania, z 4 hamulcami tarczowymi
* system dynamicznej kontroli toru jazdy ESC dostosowujący się do obciążenia, wspomaganie ruszania pod górę,
* asystent parkowania
* boczne listwy ochronne
* lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie
* poduszka bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera
* wszystkie szyby termoizolacyjne
* osłony nadkoli
* napęd na oś przednią
* fotel kierowcy z podłokietnikiem, fotel pasażera bez podłokietników; siedzenie podwójne po prawej stronie
* centralny zamek sterowany pilotem
* szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
* koło zapasowe z koszem mocującym, zestawem narzędzi i podnośnikiem
* światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
* światła przeciwmgielne przednie (halogenowe) i tylne
* czujnik temperatury zewnętrznej (wskaźnik na desce rozdzielczej)
* zbiornik paliwa min. 70 L
* klimatyzacja
* fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, regulacja kąta poduszki siedzenia oraz regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i amortyzacja
* ściany i sufit wyłożone tapicerką miękką, podłoga – wykładzina zmywalna, dywaniki gumowe dla każdego rzędu siedzeń
* zabezpieczenie drzwi przesuwanych przed otwarciem od wewnątrz
* uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach wejściowych przesuwnych
* radioodtwarzacz z obsługą plików MP3/AUX/USB/CD z zestawem głośnomówiącym, głośniki (minimum 4 sztuki)
* pasy bezpieczeństwa trzypunktowe dla kierowcy i wszystkich pasażerów
* obniżony stopień wejściowy
* oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym
* trzecie światło hamowania
* autoalarm z niezależnym zasilaniem
* sygnał info. kierowcę o niezapiętym pasie bezpieczeństwa, otwartych drzwiach
* kierunkowskazy boczne
* regulacja zasięgu reflektorów
* apteczka
* gaśnica
* tabliczki i dokumentacja w języku polskim
* kolor do ustalenia z Kupującym,

2) Samochód powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE.3) Sprzedawca zobowiązany jest wraz z dostawą samochodu przekazać:* kartę pojazdu
* aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe oraz aktualne świadectwo homologacji pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności Unii Europejskiej
* książkę gwarancyjną
* książkę przeglądów serwisowych
* instrukcję obsługi w języku polskim
* dwa komplety kluczyków.
 |
| Termin realizacji zlecenia | Do 31grudnia 2020 roku |
| Inne warunki realizacji zlecenia | W wycenie proszę zawrzeć koszt dostawy do siedziby Kupującego - Nakło nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54. Proszę o wycenę 2 wariantów:**WARIANT A**: przystosowany do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim/adaptacja-homologacja**WARIANT B:** przystosowany do przewozu 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich adaptacja-homologacja.Okres gwarancji:1) gwarancja mechaniczna – minimum 24 miesiące,2) gwarancja na powłoki lakiernicze – minimum 36 miesięcy,3) gwarancji na perforacje nadwozia – minimum 72 miesiące.**Kupujący zamierza na realizację zamówienia przeznaczyć kwotę nie większą niż 130 000,00 zł brutto.** |
| **Opis sposobu przygotowania oferty przez wykonawcę** | Oferta dostarczona pocztą elektroniczną na adres jolanta.gwizdala@powiat-nakielski.pl **do dnia 27.10.2020 r. Ofertę proszę przygotować na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.** |
| **Ocena ofert** | Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:- najniższa cena 100% |
| **Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty** | Wynik postępowania wraz z informacją nt. wykonawców i złożonych ofert zamieszczony będzie na Biuletynie Informacji Publicznej. |
| **Miejsce oraz termin składania ofert** | Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jolanta.gwizdala@powiat-nakielski.pl do dnia **27.10.2020 r., do godz.24.00** |
| **Dodatkowe informacje/ kontakt do osoby odpowiedzialnej za zamówienie**  | Kontakt: 1. Jolanta Sitkiewicz-Gwizdała, jolanta.gwizdala@powiat-nakielski.pl, tel. (52) 386 66 45, Wydział Rozwoju Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią.2) Jerzy Dubiel, kontakt@sds-naklo.org, nr tel. 52 308 00 71, Środowiskowy Dom Samoopomocy w Paterku. |
| **Data i podpis pracownika** | 15.10.2020 r. | Jolanta Sitkiewicz-Gwizdała |